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Załącznik nr 8 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa autobusu 24- miejscowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ”

Parametry nieokreślone w niniejszej specyfikacji muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa oraz przepisami o ruchu drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej

	L.p.
	OPIS WYMAGAŃ

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1.1
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn.zm.).

	1.2

	Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji na kompletny autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2013 r., poz.951 z późn.zm.) oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
Autobus musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych stwierdzających przystosowanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie wyprodukowanym lub specjalistycznie zabudowanym autobusem kategorii M2.
Kopię świadectwa homologacji na kompletny autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub innego dokumentu dopuszczającego do ruchu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą. Badania techniczne oraz pozostałe dokumenty Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem.

	1.3
	Pojazd ma być przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na
wózkach inwalidzkich i posiadać:
- szyny podłogowe do mocowania 2 wózków inwalidzkich;
- dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu (uruchamiane podczas wprowadzania osób
niepełnosprawnej do pojazdu);
- pasy do mocowania 2 osób niepełnosprawnych;
- pasy do mocowania 2 wózków inwalidzkich;
- najazdy do załadunku wózka inwalidzkiego;
- podwójny obniżony stopień wejściowy;
- oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i z tyłu pojazdu.

	1.4
	Pojazd musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020;

	1.5
	Gwarancja minimalna:
- gwarancja mechaniczna – minimum 36 m-cy bez ograniczenia przebiegu pojazdu;
- gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 m-cy;
- gwarancja na perforację blach nadwozia – minimum 96 m-cy.

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

	2.1
	Ilość miejsc: 24 z kierowcą (23+1).

	2.2
	Autobus musi spełniać normę emisji spalin Euro 5 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.(min.)

	2.3
	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie może przekraczać 12 l /100 km

	2.4
	Emisja dwutlenku węgla nie może przekraczać 300 g/km.

	III.
	PODWOZIE, SILNIK

	3.1
	Podwozie autobusu z silnikiem o mocy minimum 163 KM

	3.2
	Pojemność silnika min. 2987 cm3 (nazwa zwyczajowa 3.0L)

	3.3
	Paliwo – olej napędowy

	3.4
	Rozstaw osi min.4300 mm

	3.5
	Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR, EBV

	3.6
	BAS – asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego)

	3.7
	Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego

	3.8
	Układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy ze wspomaganiem, diagonalny

	3.9
	Hamulec postojowy bębnowy

	3.10
	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi

	3.11
	Amortyzatory osi tylnej

	3.12
	Nadwozie przednie pneumatyczne

	3.13
	Zawieszenie tylne z resorami piórowymi, stabilizator

	3.14
	Skrzynia manualna – 6 – biegowa

	3.15
	Nadwozie autobusu w tonacji kolorów: szary (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym).

	3.16
	Autobus winien być dostarczony z ogumieniem dostosowanym do aktualnej pory roku (opony zimowe).

	IV.
	MINIMALNE WYPOSAŻENIE

	4.1
	Ściany boczne przeszklone.

	4.2
	Wejście główne drzwiami prawymi odsuwanymi przeszklonymi z szybą stałą lub uchylną/Wejście główne przednimi drzwiami otwieranymi od strony pasażera

	4.3
	Drzwi tylne z szybami

	4.4
	Szyby przednie sterowane elektrycznie

	4.5
	Lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami

	4.6
	Lusterko wsteczne wewnętrzne

	4.7
	Lusterka zewnętrzne szerokokątne, podgrzewane i regulowane elektrycznie

	4.8
	Boczne światła sygnalizacyjne

	4.9
	Boczne listwy ochronne

	4.10
	Zamek centralny sterowany falami radiowymi

	4.11
	Ogranicznik prędkości do 100 km

	4.12
	Klimatyzacja kabiny kierowcy + klimatyzacja dachowa dla przedziału pasażerskiego z nawiewem centralnym

	4.13
	Tachograf  cyfrowy

	4.14
	Immobilizer

	4.15
	Szybkościomierz ze skalą w kilometrach

	4.16
	Wyłącznik główny akumulatora

	4.17
	Szyberdach – wyjście awaryjne

	4.18
	Radioodtwarzacz CD, MP3 + Bluetooth + USB.

	4.19
	Poduszka powietrzna kierowcy

	4.20
	Fotel kierowcy z regulacją+ podłokietnik

	4.21
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy

	4.22
	Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego

	4.23
	Podłoga wzmocniona płaska z obniżonymi nadkolami i wykładziną antypoślizgową

	4.24
	Podwójny obniżony stopień wejściowy

	4.25
	Oświetlenie stopnia wejściowego

	4.26
	Mocowanie foteli w systemie szynowym – na listwach

	4.27
	Zasłonki boczne na okna

	4.28
	Półka na bagaż podręczny z podwójnym oświetleniem tunelowym

	4.29
	Nagłośnienie centralne min.4 szt.

	4.30
	Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika

	4.31
	Schowek pod deską rozdzielczą

	4.32
	Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem

	4.33
	Asystent utrzymania pasa ruchu

	4.34
	Zbiornik paliwa 85 L

	4.35
	Automatyczny układ włączania świateł

	4.36
	Trzecie światło hamowania

	4.37
	Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlenia zakrętów

	V.
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM

	5.1
	Pojazd musi być wyposażony co najmniej w: koło zapasowe( mocowane pod końcem ramy), 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, kamizelki ostrzegawcze

	VI.
	WYMAGANIA DODATKOWE

	6.1
	Do oferty należy dołączyć:
- opis techniczny oferowanego autobusu z wyszczególnieniem parametrów pojazdu (m.in. wymiary, masę, osiągi, wyposażenie, opis silnika, podzespołów) wraz ze zdjęciem poglądowym pojazdu.
Wykonawca musi posiadać dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub umowę dealerską upoważniającą do wykonywania czynności obsługowych i naprawczych autobusu, na który składa ofertę.
Wykonawca powinien przedstawić homologację dopuszczającą pojazd do ruchu na obszarze Polski oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

	6.2
	[bookmark: _GoBack]W terminie odbioru techniczno - jakościowego należy dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim, książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia, kartę pojazdu, certyfikaty. W terminie odbioru Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników obsługi pojazdu w zakresie eksploatacji i BHP. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego, gdzie zostanie dokonany odbiór techniczno – jakościowy.


Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, producenta, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o takich samych parametrach lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta, wskazanego w wykazie.


*W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości od wymaganych przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).
** W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane wyposażenie posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.


