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                                          Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W postępowaniu przetargowym pod nazwą:
„Zakup i dostawa autobusu 24- miejscowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ”

Parametry nieokreślone w niniejszej specyfikacji muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa oraz przepisami o ruchu drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej
Szczegółowy wykaz wyposażenia autobusu wymagany w celu realizacji potrzeb i celu projektu: 
	NAZWA PARAMETRU
	SPEŁNIANIE
(TAK / NIE lub podać wartość)

	01 
	Autobus fabrycznie nowy 
	

	02 
	Rok produkcji: 2020 
	

	03 
	Liczba miejsc — 24 (wraz z kierowcą) 
	

	04 
	Norma emisji spalin: EURO VI 
	

	05 
	Skrzynia biegów manualna, min. 6 biegowa + bieg wsteczny 
	

	06 
	Silnik: diesel, sześciocylindrowy,  pojemność sk.:2900 - 3000 cm3, moc: 190 - 200 KM 
	……………………..

	07
	Wysokość pojazdu w przedziale min. 2800 mm – max. 3000 mm
	……………………..

	08
	Szerokość pojazdu min. 2020 mm
	……………..……..

	09
	Długość pojazdu w przedziale min. 7500 mm – max. 7770 mm
W przypadku konieczności wykonania zmiany długości nadwozia przez Wykonawcę dopuszcza się wyłącznie wykonanie przedłużenia fabrycznymi poszyciami metalowymi. 
	 
 ……….……………

	10
	Rozstaw osi w przedziale min. 4320 mm – max. 4335 mm
	……………………..

	11 
	Minimalna wysokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm 
	

	12
	Dopuszczalna masa całkowita autobusu w przedziale 5000 kg – 5500 kg fabryczna, zgodnie ze świadectwem homologacji (Świadectwo zgodności WE) producenta pojazdu bazowego
	
 ………………………

	13
	Kolor nadwozia: w odcieniu niebieskim producenta pojazdu bazowego 
	

	14
	System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny  
	

	15
	Komputer pokładowy 
	

	16
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
	

	17 
	Hamulec postojowy 
	

	18
	Aktywny asystent układu hamulcowego 
	

	19
	Inteligentny tachograf cyfrowy
	

	20
	Sterowanie tachografem z przodu pod podsufitką
	

	21 
	Klimatyzacja w kabinie kierowcy półautomatyczna 
	

	22 
	Klimatyzacja w przedziale pasażerskim o mocy min. 11,0 kW z indywidualnym nawiewem w półkach na bagaż podręczny 
	

	23 
	Ogrzewanie postojowe typu webasto — wodne, niezależne od silnika, montowane przez producenta pojazdu bazowego i objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego
	

	24
	Konwektor wodny - lewa i prawa strona
	

	25
	Kierownica wielofunkcyjna 
	

	26
	Oś przednia i tylna wzmocniona fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego
	

	27
	Nadwozie z wysokim dachem
	

	28
	Włącznik główny instalacji elektrycznej
	

	29
	Akumulator AGM o pojemności min. 90 Ah
	……………………..

	30
	System połączenia alarmowego i wezwania pomocy w razie awarii
	

	31
	Zamykany schowek na górze deski rozdzielczej
	

	32
	Schowek pod deską rozdzielczą
	

	33
	Zamykany schowek nad przednią szybą
	

	34 
	Poduszka powietrzna kierowcy 
	

	35
	Lusterko wsteczne w kabinie kierowcy
	

	36
	Lusterka zewnętrzne boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane 
	

	37
	Lusterka zewnętrzne boczne składane elektrycznie
	

	38
	Kolorowy wyświetlacz pomiędzy prędkościomierzem i obrotomierzem
	

	39
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
	

	40
	Asystent utrzymania pasa ruchu i bocznego wiatru
	

	41
	Zbiornik paliwa min. 70 l
	………………………

	42
	Światła do jazdy dziennej 
	

	43
	Automatyczny układ włączania świateł
	

	44
	Boczne światła sygnalizacyjne
	

	45
	Adaptacyjne tylne światła stop oraz trzecie światło hamowania
	

	46
	Ogranicznik prędkości 100 km/h montowany na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego
	

	47
	Tempomat
	

	48
	Bez układu Start & Stop
	

	49
	Koło zapasowe montowane w koszu pod podłogą z tyłu pojazdu
	

	50
	Fotel kierowcy komfortowy, z zagłówkiem, hydraulicznie resorowany, z podłokietnikiem prawym
	

	51
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia min. 270 stopni, przystosowane do wprowadzania wózków inwalidzkich
	

	52
	Drzwi wejściowe dla kierowcy z lewej strony
	

	53
	Wejście dla pasażerów drzwiami z prawej strony, z przodu pojazdu, z podwójnym obniżonym stopniem, wypłaszczeniem podłogi zgodnie z obowiązującymi regulaminami i adaptacją drzwi
	

	54
	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz
	

	55
	Tabliczki i dokumentacja w jęz. polskim
	

	56
	Klin pod koła, gaśnica 2 szt., apteczka, podnośnik samochodowy hydrauliczny
	

	57 
	Centralny zamek sterowany pilotem, immobilizer 
	

	58
	Izolacja termiczno-dźwiękowa kabiny
	

	59
	Zasłonki na szyby boczne
	



	60
	Fotele w przestrzeni pasażerskiej z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, pasami trzypunktowymi, podłokietnikami od strony korytarza, z rozsuwem bocznym  (fotele podwójne)
	

	61
	Kolorystyka foteli w tonacji czarnej z zagłówkiem wykonanym z eco-skóry w kolorystyce niebieskiej
	

	62
	Fotel pilota w drzwiach przednich (składane siedzisko) z podłokietnikiem lewym
	

	63
	Barierki i oznakowanie samochodu, poręcze przy drzwiach wejściowych
	

	64 
	Podłoga płaska z obniżonymi nadkolami, pokryta wykładziną PCV antypoślizgową czarną, oświetlenie stopnia wejściowego
	

	65
	Mocowanie foteli na listwach umożliwiających demontaż i przesuw foteli
	

	66
	Fotele ostatniego i przedostatniego rzędu kotwiczone na szybkozłączach umożliwiających szybki montaż / demontaż foteli, w celu przygotowania miejsc do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
	

	67 
	Przegroda za fotelem kierowcy
	

	68
	Ściany boczne, słupki między oknami  wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką, wykończone eco-skórą w kolorze szarym jasnym. Zamawiający nie dopuszcza pokrycia słupków między oknami i ram okien wykonanych z tworzywa ABS twardego. 
	

	69
	Panele boczne poniżej linii szyb bocznych wykończone tkaniną, ściany poniżej listw mocowania foteli wyłożone materiałem czarnym łatwo zmywalnym 
	

	70
	Dodatkowa izolacja termiczna komory silnika, system awaryjnego otwierania drzwi tylnych 
	

	71
	Dodatkowe wzmocnienie struktury nadwozia 
	

	72 
	Szyby boczne (typu fake) podwójne z izolacją termiczną, transparentne - jasne
	

	73 
	Szyba czołowa z filtrem 
	

	74
	Szyby w drzwiach tylnych dwuskrzydłowych, transparentne jasne
	

	75
	Wyjście awaryjne w dachu (szyberdach)
	

	76 
	Wyjścia awaryjne boczne wraz z wybijakami (młoteczkami) szyb 
	

	77
	Półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji, indywidualnym rozprowadzeniem powietrza klimatyzowanego, podwójnym oświetleniem tunelowym (LED biały / niebieski) oraz listwami sufitowymi LED punktowymi. Doły półek wykończone tkaniną
	

	78
	Radio wielofunkcyjne 2-DIN z wyświetlaczem dotykowym, DVD, MP3, Bluetooth z głośnikami z przodu oraz w przestrzeni pasażerskiej (w półkach bagażowych), mikrofon i wzmacniacz 
	

	79
	Kamera cofania
	

	80
	Dwa schowki w półkach na bagaż podręczny (prawa i lewa półka) zamykane na klucz
	

	81
	Szafka dla kierowcy, zamykana na klucz przy hamulcu ręcznym
	

	82
	Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych)
	

	83
	Lakierowanie pokrywy klimatyzacji na dachu 
	

	84
	Dwa stanowiska na wózki inwalidzkie z szynami do kotwiczenia wózków inwalidzkich, pasy do kotwiczenia wózków do szyn podłogowych oraz pasy biodrowe dla pasażerów na wózkach
	

	85
	Rampa manualna do załadunku wózków
	

	86
	Opony zimowe zamontowane na felgi fabryczne. Opony letnie zapakowane luzem do pojazdu 
	

	87 
	Rozszerzenie gwarancji mechanicznej na układ napędowy na okres co najmniej 48 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, realizowane w sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi producenta pojazdu bazowego, potwierdzone certyfikatem wystawionym przez przedstawiciela producenta pojazdu bazowego.  
	


………………………

	88
	Co najmniej trzy lata gwarancji na powłokę lakierniczą  
	………………………

	89
	Co najmniej sześć lat gwarancji na perforację korozyjną nadwozia/podwozia
	………………………

	90
	Wykonawca dostarczy autobus na własny koszt i ryzyko pod wskazany przez Zamawiającego adres.
	

	91
	Przebieg pojazdu, winien wynosić nie więcej niż 50 km oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego. Pojazd winien być wolny od wad prawnych i fizycznych, fabrycznie nowy i nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ
	

	92
	[bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga, aby pojazd spełniał wymogi bezpieczeństwa określone w homologacji całopojazdowej (Świadectwo zgodności WE) wydanej przez odpowiednią władzę homologacyjną. Nie dopuszcza się tzw. rejestracji dwuetapowej. Oferowany autobus oraz pojazd bazowy, na którym wykonana jest zabudowa autobusowa, muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie rejestrowane i nie dopuszczone do ruchu. Zamawiający dokona pierwszej rejestracji pojazdu. 
	







…………………………………………………………………
( Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )
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